


**Бланк замовлення продукції з технологією**

**ABLOY PROTEC2 CLIQ**

1. Продукція з технологією CLIQ, (наприклад: циліндр, навісний замок)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип продукції | Обробка  (CR – хром  HCR – матовий хром) | Симетрія | Кількість |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

\*Літерою “H” позначається сторона CLIQ.



1. Доступні розміри сторони А із технологією CLIQ, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |

При замовленні циліндрів із технологією CLIQ з двох сторін (А/В) кожна із сторін може мати один із запропонованих розмірів.

**Увага! Мінімальний розмір сторони із технологією CLIQ: 38 мм**

1. Доступні розміри механічної частини В із ключем/тумблером, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5\* | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |

\*Односторонній циліндр (HALF)

2. Ключі CLIQ Connect

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Кількість ключів | Програмування | | | Примітка |
| завжди активний/активний за графіком доступу | Ревалидація | |  |
| Он-лайн (періодичність) | Оф-лайн за PIN-кодом  (періодичність) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Замовник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідальна особа (посада, ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис

**ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ**


**Бланк замовлення продукції з технологією**

**ABLOY PROTEC2 CLIQ**

1. Продукція з технологією CLIQ, (наприклад: циліндр, навісний замок)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип продукції | Обробка  (CR – хром  HCR – матовий хром) | Симетрія | Кількість |
| 1 | Циліндр | HCR | 43H x 46 CAM | 1 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

\*Літерою “H” позначається сторона CLIQ.



1. Доступні розміри сторони А із технологією CLIQ, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |

При замовленні циліндрів із технологією CLIQ з двох сторін (А/В) кожна із сторін може мати один із запропонованих розмірів.

**Увага! Мінімальний розмір сторони із технологією CLIQ: 38 мм**

1. Доступні розміри механічної частини В із ключем/тумблером, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5\* | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |

\*Односторонній циліндр (HALF)

2. Ключі CLIQ Connect

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Кількість ключів | Програмування | | | Примітка |
| завжди активний/активний за графіком доступу | Ревалидація | |  |
| Он-лайн (періодичність) | Оф-лайн за PIN-кодом  (періодичність) |
| 1 | 2 | завжди активний | 24 доби | 2 години |  |
| 2 | 1 | Активний понеділок - п’ятниця з 8.00 до 19.00 | - | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Замовник: ТОВ «Квінтал»

Відповідальна особа (посада, ПІБ): директор Лисиця М. Г.

Дата 02.11.2015 р. 